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	T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
HÜCRESEL TEDAVİ VE KÖK HÜCRE ÜRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ESTEM)
İNKÜBATÖR CİHAZ İZLEME VE PUKÖ KAYIT FORMU
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	Cihaz:
	
	Laboratuvar:
	Hücre Kültürü Laboratuvarı

	Standart set değeri*:
	37 °C / CO₂ %5 / O₂ %5
	Cihaz Sorumlusu:
	____________________________

	İzleme Dönemi:
	____________________________
	Form No:
	____________________________

	* Not:
	Set değerleri deney protokolüne göre değiştirilebilir.
	PUKÖ kaydı:
	☐ Rutin izleme  ☐ Sapma/iyileştirme



	1. RUTİN İZLEME KAYDI


	Tarih
	Saat
	Sıcaklık
(°C)
	CO₂
(%)
	O₂
(%)
	Su haznesi /
Nem
	Alarm / Sapma
	Paraf

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	2. BAKIM / SERVİS / UYGUNSUZLUK VE PUKÖ KARARI


	Bakım / temizlik / servis işlemi:
	☐ Yok   ☐ Temizlik   ☐ Periyodik bakım   ☐ Teknik servis   ☐ Kalibrasyon/doğrulama
Tarih / açıklama: __________________________________________________________

	Sapma / alarm / uygunsuzluk:
	☐ Yok   ☐ Var → Açıklama: _________________________________________________

	Cihaz hücre kültürü için uygun mu?
	☐ Evet → Rutin izlemeye devam     ☐ Hayır → Kritik kullanım durduruldu / düzeltici faaliyet başlatıldı

	Düzeltici faaliyet sonrası:
	☐ Uygun → Kayıt kapatıldı     ☐ Uygun değil → Teknik servis/onarım sürdürülecek

	Kanıt / referans:
	☐ Cihaz takip çizelgesi   ☐ Alarm kaydı   ☐ Servis formu   ☐ Kalibrasyon/doğrulama kaydı
☐ Fotoğraf/ekran görüntüsü   ☐ Diğer: ________________________________________



Kullanım ilkesi: Her rutin kullanım için ayrı PUKÖ kaydı açılmaz. Sapma, arıza, tekrarlayan alarm, bakım/kalibrasyon ihtiyacı veya süreç iyileştirme gereksinimi oluştuğunda kısa PUKÖ kaydı açılır. Cihaz kayıtları mevcut doğal iş akışının kanıtıdır.
Üretici teknik referansı: MCO-170M-PE; sıcaklık kontrol aralığı ortam +5 °C–50 °C, CO₂ %0–20, O₂ %1–18 ve %22–80. ESTEM standart çalışma set değeri deney protokolüne göre belirlenir.
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